西南石油大学自主采购项目
询价文件


采  购  编  号： SWPU2026ZXCG010



项  目  名  称：西南石油大学2026年成都校区空调外墙下水管安装服务采购项目

采    购    人： 西南石油大学
    




中国·成都

二〇二六年十月
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	序号
	内容
	说明与要求

	1
	采购人
	西南石油大学

	2
	项目名称
	西南石油大学2026年成都校区空调外墙下水管安装服务采购项目

	3
	采购编号
	SWPU2026ZXCG010

	4
	采购预算
	[bookmark: _GoBack]9.98万元（超预算报价为无效报价）

	5
	资金来源
	自筹资金，已落实

	6
	采购方式
	询价采购

	7
	报价方式
	以人民币报价；一次性报价；不接受多个报价方案。

	8
	实施时间
实施地点
	实施时间：合同签订后20日内完成安装、调试。
实施地点：西南石油大学成都校区。

	9
	报价有效期
	报价后90天

	10
	报价文件份数
	正本一份、报价文件PDF和Word版本电子文档各1份。

	11
	报价文件应包至少应包含的内容
	（1）承诺函(格式文件二)；
（2）报价表(格式文件三)；
（3）法人代表授权书（非法定代表人报价时适用）（(格式文件四)）；
（4）技术指标响应偏离表(格式文件五)；
（5）提供“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”（复印件）；
（6）售后服务承诺函。
以上材料均需按要求法人或法人授权代表签字、盖章，否则视为无效报价

	12
	成交原则（实质性要求）
	满足所有商务、技术要求前提下的最低价成交原则。

	13
	报价文件
递交截止时间
	2026年10月13日12：00前，逾期提交无效报价。

	14
	报价文件
递交地点及方式
	将报价文件原件装订(活页装订视为无效报价)成册并密封后递交至成都市新都区新都大道8号西南石油大学后勤楼308室，上门递交或顺丰快递。

	15
	付款方式
	按合同约定履约完毕后一次性支付合同金额的100%。

	16
	特别说明
	1、若有效报价人不足三家，采购人有权根据实际情况继续实施采购。
2、报价供应商应自行承担所有与准备和参加报价有关的各种费用。不论成交结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

	17
	采购人联系方式
	联系人：许老师，电话：028-83032351





第二部分  技术指标要求
	序号
	货物名称
	技术指标
	数量
	备注

	1
	空调外墙下水管
	本项目为空调外机冷凝水落水管技术服务项目，新增项目区域内空调外机冷凝水排水管道。通过采购符合户外耐候、防腐抗老化、排水通畅的专用冷凝水落水管材及配套配件，规范管道布设、固定、排水施工，保障所有空调外机冷凝水有序集中排放，杜绝雨水、冷凝水乱滴乱流现象，保护建筑外墙、地面铺装及周边环境，提升建筑外立面整洁度与货物运行安全性，满足建筑给排水规范及现场长期使用要求。
1. 合规性原则：所有管材、配件均符合国家给排水行业标准、建筑安装工程施工规范，满足户外露天长期使用工况，各项性能指标达标，杜绝劣质、非标产品。
2. 耐用性原则：优先选用抗紫外线、耐高低温、耐腐蚀、防老化、韧性强的专用管材，适配户外日晒、雨淋、寒暑交替环境，使用寿命长，不易脆裂、变形、脱落。
3. 统一性原则：采购管材、管件、卡扣、密封配件规格统一、色系一致，外立面排布规整美观，适配建筑整体外观。
4.施工范围：思学楼共计56根共5层楼下水管；博学楼共计25根5层楼下水管；产教融合大楼共计17根5层楼下水管；双创大楼C301-C308共计8个房间内机排水管接入雨水管；地面开槽将管道安装埋入雨水沟并恢复；学生公寓23处空调外机排水管修补。
5. 材质要求：采用外径50mm全新料硬质UPVC材质（空调冷凝水专用管材），禁止回收料、混合料生产，材质无毒无味、BPA-free，具备优异的抗老化、抗紫外线、耐酸碱腐蚀性能，适配户外全天候使用环境，低温不脆裂、高温不变形；耐温范围：-20℃～60℃，适配四季户外温差变化；通过500小时紫外老化测试，长期露天使用不粉化、不褪色、不开裂；静态承压≥1.5bar，爆破压力≥10bar，无渗漏、无脱层；符合ISO 1452-2、GB/T 5836.2建筑排水管材标准，适配建筑外墙排水安装规范。
6.本项目为施工服务项目，业主为一次性投入不在增加其他预算，投标人应充分考虑项目施工难度和相关材料及相关辅材数量，投标人可自行进行现场踏勘进行工程量核算。
7.由于项目高空作业的特殊性，要求投标人必须具有住房和城乡建设厅颁发的建筑施工范围的《安全生产许可证》和国家住房和城乡建设部颁发的《建筑企业资质证书》。投标人项目经理具备中级或以上职称证书,投标人具有专职安全生产管理人员并具有住房和城乡建设厅的相关证书（以上证书需提供证书复印件）。
8、本项目实施过程中的所有安全责任均由乙方负责，甲方根据乙方要求进行配合。
	6
	


注：1、★项为必须满足项，不满足将按无效标书处理。
2、报价应是最终用户验收合格后的总价，包括货物及其运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和询价文件规定的其它费用。
3、技术参数需逐一在技术应答表中应答。
售后服务要求：
1、免费质保期为自本项目所列的全部货物安装、调试完成，并通过甲方验收合格之日算起，不低于1年。
2、如果乙方所供货物在使用时出现故障，则乙方应在2小时内作出服务响应，24小时内到场服务解决，保证甲方工作的正常进行。
注：技术指标、售后服务和商务要求为实质性要求，任何一项不满足均作无效报价处理。

第三部分  报价文件格式要求
一、封面
报 价 文 件



项目名称：


项目编号：


报价供应商：


报价日期：






二、承诺函
西南石油大学：
我公司作为本次询价的供应商，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：
一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
二、完全接受和满足询价文件中规定的实质性要求，如对询价文件有异议，已经在递交报价文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价文件有异议的同时又参加报价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。
三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商同时参加本次询价采购活动的行为。
四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在报价文件中全面如实反映。
六、报价文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
七、我方完全理解采购人不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标。
本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。
供应商名称（盖章）：        
法定代表人或授权代表（签字）：
联系电话：
日    期：
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三、报价表
	
序号
	货物名称
	规格型号
	技术指标
	免费质保期
	数量
	单价
（元）
	总价
（元）
	生产厂家（全称）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（大写）：
	
	
	
	


注：供应商报价应包括货物运输费、搬运费、安装调试费、培训费、税费等为实施本项目相关的各项费用总和。

供应商名称（盖章）：        
法定代表人或授权代表（签字）：
联系电话：
日    期：


四、法定代表人授权书

西南石油大学：
本授权声明：                     （供应商名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “                           ”采购项目（项目编号：                 ），报价活动的合法代表，以我方名义全权处理与该项目有关的一切事宜。
特此声明。



供应商名称（盖章）：        
法定代表人或授权代表（签字）：
联系电话：
授权代表手机号：
日    期：

（附：法定代表人及授权代表身份证复印件）

五、技术指标响应偏离表
	序号
	货物名称
	询价文件技术指标要求
	报价文件技术参数
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1. 供应商须把全部技术参数和服务要求列入此表。
2．按照第第二部分技术要求的顺序对应填写。
3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其报价或成交资格。

供应商名称（盖章）：        
法定代表人或授权代表（签字）：
联系电话：
日    期：


[bookmark: _Toc54342089]六、供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	本项目联系人
	姓名
	
	座机
	

	
	邮箱
	
	手机
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	联系电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	联系电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	



供应商名称： （盖单位公章）
法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 
日  期：    年    月    日
七、其他证明材料

